Příloha č. 2 Výzvy
Technické specifikace

1. Dveře – plné
· Typ dveří: interiérové plné.
· Barva/dekor: bílá.
· Počet ks: 8.
· Šířka dveřního křídla: dle stávajícího stavu, orientačně 600 - 650 mm. 
· Výška dveřního křídla: dle stávajícího stavu, orientačně 1950 - 2000 mm. 
· Provedení: levé nebo pravé dle stávajícího stavu.
· Konstrukce dveřního křídla: určená pro interiérové dveře s dlouhodobou tvarovou stabilitou, pevností a životností odpovídající provozu ubytovacího zařízení.
· Výplň dveřního křídla: min. dutinková dřevotříska nebo technicky a kvalitativně ekvivalentní řešení.
· Povrchová úprava: odolná, omyvatelná a vhodná pro ubytovací zařízení,
· Zámek: WC zadlabací.
· Kování: rozetové, provedení WC, klika–klika (K–K), s otočným knoflíkem na vnitřní straně a nouzovým odblokováním z vnější strany.
· Ventilační otvor: NE.
· Umístění: sociální zařízení (WC).


2. Dveře – plné
· Typ dveří: interiérové plné.
· Barva/dekor: bílá.
· Počet ks: 7.
· Šířka dveřního křídla: dle stávajícího stavu, orientačně 600 - 650 mm.
· Výška dveřního křídla: dle stávajícího stavu, orientačně 1950 - 2000 mm. 
· Provedení: levé nebo pravé dle stávajícího stavu.
· Konstrukce dveřního křídla: určená pro interiérové dveře s dlouhodobou tvarovou stabilitou, pevností a životností odpovídající provozu ubytovacího zařízení.
· Výplň dveřního křídla: min. dutinková dřevotříska nebo technicky a kvalitativně ekvivalentní řešení.
· Povrchová úprava: odolná, omyvatelná, vhodná pro ubytovací zařízení,
· Zámek: WC zadlabací.
· Kování: rozetové, provedení WC, klika–klika (K–K), s otočným knoflíkem na vnitřní straně a nouzovým odblokováním z vnější strany.
· Ventilační otvor: ANO.
· Umístění: koupelny se sprchovým koutem.


3. Dveře – plné
· Typ dveří: interiérové plné.
· Barva/dekor: bílá.
· Počet ks: 1.
· Šířka dveřního křídla: dle stávajícího stavu, orientačně 900 - 950 mm.
· Výška dveřního křídla: dle stávajícího stavu, orientačně 1950 - 2000 mm.
· Provedení: levé nebo pravé dle stávajícího stavu.
· Konstrukce dveřního křídla: určená pro interiérové dveře s dlouhodobou tvarovou stabilitou, pevností a životností odpovídající provozu ubytovacího zařízení.
· Výplň dveřního křídla: min. dutinková dřevotříska nebo technicky a kvalitativně ekvivalentní řešení.
· Povrchová úprava: odolná, omyvatelná, vhodná pro ubytovací zařízení.
· Zámek: PZ (pro cylindrovou vložku), včetně samostatné cylindrové vložky a min. 3 ks klíčů.
· Kování: rozetové, klika-klika (K-K), pro zámek PZ.
· Ventilační otvor: NE.
· Umístění: chodba 2. NP.


4. Dveře – plné
· Typ dveří: interiérové plné.
· Barva/dekor: bílá.
· Počet ks: 1.
· Šířka dveřního křídla: dle stávajícího stavu, orientačně 800 - 850 mm.
· Výška dveřního křídla: dle stávajícího stavu, orientačně 1950 - 2000 mm.
· Provedení: levé nebo pravé dle stávajícího stavu.
· Konstrukce dveřního křídla: určená pro interiérové dveře s dlouhodobou tvarovou stabilitou, pevností a životností odpovídající provozu ubytovacího zařízení.
· Výplň dveřního křídla: min. dutinková dřevotříska nebo technicky a kvalitativně ekvivalentní řešení.
· Povrchová úprava: odolná, omyvatelná, vhodná pro ubytovací zařízení.
· Zámek: PZ (pro cylindrovou vložku), včetně samostatné cylindrové vložky a min. 3 ks klíčů.
· Kování: rozetové, klika-klika (K-K), pro zámek PZ.
· Ventilační otvor: ANO.
· Umístění: chodba 2. NP.


5. Dveře – plné
· Typ dveří: interiérové plné.
· Barva/dekor: bílá.
· Počet ks: 1.
· Šířka dveřního křídla: dle stávajícího stavu, orientačně 800 - 850 mm.
· Výška dveřního křídla: dle stávajícího stavu, orientačně 1950 - 2000 mm.
· Provedení: levé nebo pravé dle stávajícího stavu.
· Konstrukce dveřního křídla: určená pro interiérové dveře s dlouhodobou tvarovou stabilitou, pevností a životností odpovídající provozu ubytovacího zařízení.
· Výplň dveřního křídla: min. dutinková dřevotříska nebo technicky a kvalitativně ekvivalentní řešení.
· Povrchová úprava: odolná, omyvatelná, vhodná pro ubytovací zařízení.
· Zámek: PZ (pro cylindrovou vložku), včetně samostatné cylindrové vložky a min. 3 ks klíčů.
· Kování: rozetové, klika-klika (K-K), pro zámek PZ.
· Ventilační otvor: NE.
· Umístění: chodba 2. NP.


6. Dveře plné - protipožární
· Typ dveří: interiérové protipožární.
· [bookmark: _GoBack]Barva/dekor: šedá nebo jiný tmavý odstín.
· Počet ks: 9.
· Šířka dveřního křídla: dle stávajícího stavu, orientačně 800 - 850 mm.
· Výška dveřního křídla: dle stávajícího stavu, orientačně 1950 - 2000 mm. 
· Provedení: levé nebo pravé dle stávajícího stavu.
· Konstrukce dveřního křídla: plné požární dveře s certifikovanou požární odolností min. EI30.
· Povrchová úprava: odolná, omyvatelná, vhodná pro ubytovací zařízení.
· Zámek: PZ (pro cylindrovou vložku), včetně samostatné cylindrové vložky a min. 3 ks klíčů.
· Kování: rozetové, klika-klika (K-K), pro zámek PZ, vhodné pro požární dveře a kompatibilní s požární klasifikací sestavy,
· Součástí budou veškeré certifikáty a doklady prokazující splnění požární odolnosti EI 30 se spojením se stávajícími zárubněmi.
· Umístění: chodba 2. NP.


7. Dveře – prosklené
· Typ dveří: interiérové prosklené.
· Barva/dekor: bílá.
· Počet ks: 15.
· Šířka dveřního křídla: dle stávajícího stavu, orientačně 800 - 850 mm.
· Výška dveřního křídla: dle stávajícího stavu, orientačně 1950 - 2000 mm.
· Provedení: levé nebo pravé dle stávajícího stavu. 
· Konstrukce dveřního křídla: určená pro interiérové dveře s dlouhodobou tvarovou stabilitou, pevností a životností odpovídající provozu ubytovacího zařízení.
· Výplň dveřního křídla: min. dutinková dřevotříska nebo technicky a kvalitativně ekvivalentní řešení.
· Prosklení: matné nebo saténové sklo.
· Velikost prosklení: max. 10 % plochy dveřního křídla.
· Povrchová úprava: odolná, omyvatelná, vhodná pro ubytovací zařízení.
· Zámek: PZ (pro cylindrovou vložku), včetně samostatné cylindrové vložky a min. 3 ks klíčů.
· Kování: rozetové, klika-klika (K-K), pro zámek PZ.
· Ventilační otvor: NE.
· Umístění: pokoje.


8. Dveře – prosklené
· Typ dveří: interiérové prosklené.
· Barva/dekor: dub.
· Počet ks: 1.
· Šířka dveřního křídla: dle stávajícího stavu, orientačně 800 - 850 mm.
· Výška dveřního křídla: dle stávajícího stavu, orientačně 1950 - 2000 mm. 
· Provedení: levé nebo pravé dle stávajícího stavu.
· Konstrukce dveřního křídla: rámová konstrukce s výplněmi, vyrobená z MDF, HDF, masivního dřeva nebo jiného technicky a kvalitativně ekvivalentního materiálu, určená pro interiérové dveře s dlouhodobou tvarovou stabilitou, pevností a životností,
· Prosklení: ornamentní nebo dekorativní sklo zajišťující omezenou průhlednost.
· Velikost prosklení: orientačně 40-60% plochy dveřního křídla.
· Povrchová úprava: odolná, omyvatelná, vhodná pro ubytovací zařízení.
· Zámek: PZ (pro cylindrovou vložku), včetně samostatné cylindrové vložky a min. 3 ks klíčů.
· Kování: rozetové, klika-klika (K-K), pro zámek PZ.
· Ventilační otvor: NE.
· Umístění: chodba 2. NP.


9. Dveře – plné
· Typ dveří: interiérové plné.
· Barva/dekor: dub.
· Počet ks: 1.
· Šířka dveřního křídla: dle stávajícího stavu, orientačně 800 - 850 mm.
· Výška dveřního křídla: dle stávajícího stavu, orientačně 1950 - 2000 mm. 
· Provedení: levé nebo pravé dle stávajícího stavu.
· Konstrukce dveřního křídla: rámová konstrukce s výplněmi, vyrobená z MDF, HDF, masivního dřeva nebo jiného technicky a kvalitativně ekvivalentního materiálu, určená pro interiérové dveře s dlouhodobou tvarovou stabilitou, pevností a životností,
· Povrchová úprava: odolná, omyvatelná, vhodná pro ubytovací zařízení.
· Zámek: PZ (pro cylindrovou vložku), včetně samostatné cylindrové vložky a min. 3 ks klíčů.
· Kování: rozetové, klika-klika (K-K), pro zámek PZ.
· Požadavek na dveře: design s dekorativním frézováním nebo obdobnými designovými prvky na povrchu dveřního křídla.
· Ventilační otvor: NE.
· Umístění: chodba 2. NP.


Společné požadavky pro všechny položky dveří:
· Veškeré rozměry dveřních křídel a orientace dveří (pravé/levé) budou před zahájením výroby nebo objednáním materiálu ověřeny dodavatelem na místě plnění.
· Zárubně nejsou součástí dodávky.
· Dveře budou dodány včetně veškerého spojovacího a montážního materiálu potřebného k jejich osazení a zprovoznění.
· Součástí dodávky budou veškeré prvky potřebné pro kompletní a funkční osazení dveří, zejména kování, zámky, cylindrické vložky a odpovídající počet klíčů.
· Dodávané dveře budou plně kompatibilní se stávajícími zárubněmi.
· Veškeré dodávané výrobky budou nové, nepoužité, nepoškozené a bez vad. 
· Součástí dodávky budou návody, záruční listy a doklady o požární odolnosti.

Součástí dodávky dále bude:
· Demontáž stávajících dveří.
· Odvoz a ekologická likvidace demontovaných dveří, obalových materiálů a ostatních odpadů vzniklých při realizaci zakázky.
· Zaměření, dodávka, montáž, osazení, seřízení a uvedení nových dodaných dveří do plně funkčního stavu.
· Provedení prací v souladu s platnými technickými normami a technologickými postupy výrobce.


