Příloha č. 2 Výzvy


Technické specifikace

1. Pokládka podlahové krytiny
Součástí realizace bude kompletní odstranění stávající podlahové krytiny, a to kobercové krytiny položené ve dvou vrstvách, přičemž spodní vrstva je lepená. Součástí prací bude také odstranění a ekologická likvidace veškerého vzniklého odpadu.
V případě, že se v pokojích nachází stávající podlahové lišty, budou rovněž odstraněny a zlikvidovány. Stejně tak budou odstraněny stávající prahy u vstupních dveří jednotlivých pokojů.
Předpokládá se zachování stávajícího podkladu. Před pokládkou bude podklad odborně očištěn, zbaven zbytků původního lepidla, nečistot a dalších nerovností, které by mohly negativně ovlivnit kvalitu nové pokládky. V případě drobných lokálních nerovností bude provedeno jejich vyspravení nebo přebroušení.
	Podlahová krytina bude z PVC, linolea nebo jiného ekvivalentního materiálu s obdobnými technickými, užitnými a kvalitativními parametry.
	
Požadovaná barevnost podlahové krytiny:
· barevné provedení v odstínech šedé barvy,
· dekor může být libovolný,
· nepřípustné je jednobarevné provedení podlahové krytiny.
Obrázky č. 1–3 jsou uvedeny pouze jako ilustrativní příklady požadovaného vzhledu. Nejedná se o vyobrazení konkrétního výrobku, výrobce ani obchodní značky. Dodavatel může nabídnout jakékoli technicky a kvalitativně vyhovující řešení splňující výše uvedené požadavky.
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· minimální třída zátěže 41 dle příslušné technické normy,
· klasifikace reakce na oheň minimálně Bfl-s1,
· protiskluzové vlastnosti vhodné pro provoz domova mládeže,
· vhodné pro vysokou zátěž a provoz domova mládeže,
· povrch musí umožňovat snadnou údržbu a čištění běžnými postupy,
· krytina musí být odolná vůči běžně používaným čistícím a dezinfekčním prostředkům.
Dodavatel na vyžádání zadavatele doloží technické listy nebo jiné dokumenty prokazující splnění požadovaných technických parametrů nabízené podlahové krytiny.
Pokládka:
· krytina bude přilepena nebo jiným vhodným způsobem fixována k podkladu,
· v případě pokládky z více dílů musí být spoje odborně svařeny nebo jiným trvalým způsobem spojeny,
· výsledná podlaha musí být rovná (odpovídající podkladu), bez boulí, zvlnění, odlepování nebo viditelných vad,
· dodavatel odpovídá za kvalitní provedení detailů v rozích, kolem dveří a dalších zakončení.

2. Podlahové lišty
Součástí dodávky a montáže budou nové podlahové lišty instalované po celém obvodu místností, ve kterých položena nová podlahová krytina.
Požadavky:
· lišty musí barevně i vzhledově co nejvíce odpovídat použité podlahové krytině,
· lišty budou vyrobeny z plastu nebo jiného materiálu s obdobnými technickými a užitnými vlastnostmi,
· minimální výška lišty bude 40 mm,
· lišty musí být odolné vůči běžnému provoznímu namáhání a umožňovat standardní údržbu,
· montáž lišt bude provedena pevně, trvale a esteticky, se skrytými nebo zakrytými spojovacími prvky, případně lepením zajišťujícím jejich spolehlivé uchycení,
· spoje, rohy a zakončení lišt budou provedeny pomocí systémových nebo jiných vhodných prvků zajišťujících jednotný vzhled a funkčnost.

3. Přechodové lišty
V místech stávajících prahů budou u vstupů do jednotlivých pokojů dodány a osazeny nové přechodové lišty.
Požadavky:
· barevné provedení v odstínech šedé, v kovové provedení nebo v dekoru odpovídajícím navržené podlahové krytině,
· lišty budou vyrobeny z hliníku nebo jiného korozivzdorného kovového materiálu s obdobnými technickými a užitnými vlastnostmi,
· montáž lišt bude provedena pevně, trvale a esteticky, se skrytými nebo zakrytými spojovacími prvky, případně lepením zajišťujícím jejich trvalé spolehlivé uchycení,
· provedení musí být bezpečné, bez ostrých hran a výstupků,
· lišty musí být vhodné pro běžný provoz v objektu domova mládeže,
· přechodové lišty budou osazeny ve všech dveřních otvorech, kde dochází ke změně podlahové krytiny,
· lišty musí být kompatibilní s navrženou podlahovou krytinou a navazujícími podlahovými konstrukcemi.
Další požadavky na realizaci:
· veškerý odpad vzniklý v souvislosti s realizací předmětu zakázky bude průběžně odstraňován, odvážen a likvidován dodavatelem v souladu s platnými právními předpisy,
· dodavatel odpovídá za průběžné udržování čistoty v dotčených prostorách a ve společných prostorách využívaných při realizaci zakázky,
· po ukončení prací budou prostory předány uklizené a způsobilé k okamžitému užívání.
· veškeré práce budou provedeny v souladu s platnými normami a technologickými postupy výrobce podlahové krytiny.
· dodavatel poskytne záruku na provedené práce v délce minimálně 36 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem,
· uvedené rozměry místností jsou orientační a slouží pouze pro základní představu o rozsahu zakázky. 
Dodavatel je povinen před realizací provést vlastní zaměření jednotlivých místností v místě realizace.
Přehled rozměrů místností:
Pokoje:
· pokoj č. 201: 		 4,2 m × 3,7 m,   
· pokoj č. 202: 		 6,0 m × 3,0 m,
· pokoj č. 203: 		 4,4 m × 2,9 m,
· pokoj č. 204: 		 4,4 m × 2,9 m,
· pokoj č. 205: 		 4,4 m × 2,9 m,
· pokoj č. 206: 		 4,5 m × 4,5 m,
· pokoj č. 207: 		 4,4 m × 2,9 m,
· pokoj č. 208: 		 4,4 m × 2,9 m,
· pokoj č. 209: 		 4,4 m × 2,9 m,
· pokoj č. 210:		 4,4 m × 2,9 m,
· pokoj č. 211:		 4,4 m × 2,9 m,
· pokoj č. 212:		 4,4 m × 2,9 m,
· pokoj č. 213:		 4,2 m × 3,2 m,
· pokoj č. 214:		 4,2 m × 3,2 m,
· pokoj č. 215:		 4,4 m × 4,5 m.
Vychovatelna:
· místnost č. 1: 		 4,0 m × 4,2 m,
· místnost č. 2: 		 2,2 m × 4,2 m.
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